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	Количество участников:
	кол-во участников: кол-во неучастников:

	тема урока
	обработка отдельных частей 

	цели обучения, достигаемые на данном уроке (ссылка на учебную программу)
	6.2.3.1 швейная машинка и ручные инструменты шить, шить виды шва раскрой и обработка текстильных материалов с применением.
6.2.2.2знать, описывать режимы влажно-тепловой обработки швейных изделий и применять их на практике.
6.2.6.2 6.2.6.2 знать и объяснять способы безопасной работы с ручными, электрическими инструментами и оборудованием, правила гигиены труда (организация и уборка рабочего места, инструментов, работа в спецодежде).

	Цели урока
	· обработка накладных карманов машинными швами;
· выполнение работ
· НДП;соблюдение техники безопасности при швейных операциях; ход

	Ход урока

	урока этап 
	урока деятельность педагога деятельность
	ученика
	оценка
	ресурсы

	начало урока
	в начале урока тема урока и обсуждение целей обучения.
	Вопрос-ответ
	самооценка
	учебник

	середина урока


	папка с наклейками-накладные карманы-patch pockets
- vto-wet-heat treatment
сначала отметьте несколько этапов работы с учащимися: 
редактирование папки с наклейками.
Обработка бокового среза фартука; обработка 
ремня и инструмента; 
(М) составление и отображение технологически-инструктивной карты для обработки деталей.
(Р) Задание:  обработка накладного кармана фартука, бокового выреза, ремня и инструмента.
Правила техники безопасности:
1.свет должен поступать на рабочее место слева или спереди. 
2.расстояние между сиденьем и швейной машиной должно составлять 10-15 см. 
3.Не подходите слишком близко к вращающимся частям швейной машины. 
4.к делу нужно приступать, собирая волосы, закручивая или застегивая жилет. 
5.Перед началом работы необходимо почистить ненужные предметы на платформе машины и убедиться, что ее нога твердо стоит, иглы расположены правильно. 
6.во время работы машины нельзя наклоняться близко к движущимся частям машины. 
7.пальцы рук не должны приближаться к игле подошвой машины. 
8.при работе со швейной машиной остерегайтесь движения и вращающихся деталей машины. 
9.во время работы необходимо натянуть специальную одежду: фартук, другой платок. 
10.уборка рабочего места по окончании.
	На предыдущем уроке учащиеся проверили форму, расшив карманы этикеток на передней части раскроенного фартука ручным швом. При необходимости
учащиеся самостоятельно обрабатывают боковые вырезы, накладные карманы по указательной карте.  
Контролирует самостоятельную работу учащихся, направляет, корректирует. После каждого этапа работ следует обращать внимание на влажно-тепловую обработку. 
Обучающиеся проводят инструктаж по влажно-тепловой обработке деталей, пошиву на швейной машине, соблюдению техники безопасности при работе с инструментами
	дескрипторы:
проводят обработку по инструкции;
сшивают накладные карманы машинным
швом;соединяют детали ремня и инструмента ручным швом
;шьют машинным швом, переворачивают;
пропускают шов;
соблюдают правила техники безопасности;
выполняют ручную стачивает изделие из ниток шва.
В последний раз.

	Презентация


швейная машинка, электрический утюг, марля, игла, нитка, ножницы, спецодежда /фартук, платок/, детали из ткани

	окончание

	урока в конце урока учащиеся проводят рефлексию:
- чему научились, чему научились
-чего не до конца поняли
-с чем нужно продолжить работу 
	



	

	устно



