	Раздел долгосрочного плана:
часть 3: Дизайн и технология
	школа:»TOO ZIYATKER TURAN "

	дата:14.01.25
	имя учителя: Султанова Р М

	класс:6М
	Количество участников:

	количество участников:количество неучастников:	

	тема урока
	выбор и подготовка материалов и оборудования

	цели обучения, достигаемые на этом уроке (ссылка на учебную программу)
	6.1.6.3 6.1.6.3 свойства текстильных материалов и изделий - я не знаю, - сказал я. - я не знаю, что делать.
6.1.6.2 6.1.6.2 знать ряд современных и нетрадиционных материалов, определять эффективные способы (или методы) их обработки и использования
6.2.2.1 6.2.2.1 знать и выполнять приведение швейной машины в нормальное состояние. 


	Цели урока
	определение и изучение свойств и фактур ткани;
умение различать ткань по свойствам
; работа со швейной машиной.

	Ход 

	урока этап 
	урока Педагог деятельность деятельность 

	учащегося
	оценка

	ресурсы

	начало урока

	приветствие.Инвентаризация
- демонстрация слайдов о природе и химически полученных веществах с целью концентрации внимания учащихся;
- определение целей урока/
ОУ с учащимися; - определение ожидаемых результатов в конце урока с учащимися.
	Вопрос-ответ этап

	самооценка
	 учебник

	среда урока


	свойства и фактура изучение различных текстильных материалов.  
Задать вопросы:
- из какого сырья изготавливается ткань? 
- Вы можете определить, натуральная эта ткань или искусственная? 
Разделение на группы.
 На поверхность стола рекомендуется класть различные вырезы из ткани (искусственные и натуральные), текстильные нити и выбирать. Таким образом, в группу входят:
натуральные ткани: хлопок, шерсть, кожа, мех и т. д.
искусственные ткани: полиэстер, эластан, лайкра и т. д.

Задача. Просмотрите выбранные типы тканей, ниток, чтобы описать свойства и особенности, обсудить преимущества и недостатки и сделать плакат.  

 

 
	Может определять свойства ткани путем наблюдения, изучения;
может различать ткань по составу и свойствам волокна
;может работать со швейной машиной
; обеспечивает безопасность техники.
Учащиеся экспериментируют в группе с различными типами тканей. Записывает свои исследования в таблицу: 
- выявляет образцы ткани и определяет, какая из них имеет глянцевую поверхность, а какая - матовую
; - сравнивает гладкость и мягкость поверхности образцов ткани, поглаживая их; - определяет 
уровень складчатости ткани и т. д. свойства могут быть определены самими учащимися.

	Дескрипторы:
выбирает тип ткани;
различает ткань по волокну;
определяет свойства и называет область применения
;свободно высказывает свое мнение и проводит обсуждение в группе;
использует приемы изобразительного искусства при выполнении плаката;
может представить плакат классу.

Презентация готового плаката классу.

	Таблица
формата А3, цветные ручки, ластик, клей, ножницы т.б.http://www.znaytovar.ru/s/Volokna-rastitelnogo-i-zhivogo.html

http://www.znaytovar.ru/s/Volokna-rastitelnogo-i-zhivogo.html
http://tildes.ru/master-klassy/Сабақтың


	конец
	обратная связь . взаимная оценка» две звезды, одно желание " 
	
	Взаимная оценка
	

	
	
	

	начало урока 

	Урок 2 на предыдущем уроке мы получили сведения о волокнах и видах тканей. А теперь конструкция для соединения деталей для изготовления изделий из них, - работаем со швейной машинкой.
	Этап вопросов и ответов

	самооценка
	 учебник

	среда урока 

	выбор и подготовка материалов и оборудования.  
Показать, как работает регулятор натяжения нижней и верхней резьбы, выбрать номер иглы, правильно ее установить. 
Рекомендуется поэтапно выполнять следующие действия: 
наматывать нить на шарик (шпульку).
Чередование верхней и нижней нитей. 
Шить на разрез ткани.
Регулировка натяжения нити и длины иглы. 

Задание.Выполнение машинных стежков на различных тканевых вырезах.
- Как регулируется натяжение верхней нити?
- Как регулируется натяжение нижней нити?
- От чего зависит длина инешанши?
- Назовите дефекты, возникающие в машинном шве. 
- Как исправить заедание нижней или верхней нити в шве?

В процессе работы следит за аккуратным выполнением работ, соблюдением техники безопасности при пошиве швов швейной машиной. 
Предлагает рассмотреть конструкцию ручных и машинных игл и сравнить их, выявить сходство и различие. 
	Учащимся предлагается рассмотреть изделие, выполненное ручными швами и машинными швами. Определяет, как были выполнены два шва и какое оборудование использовалось.
Предложить рассмотреть различные машинные швы. Обсуждение с учащимися применения шва в работе с тканью, как он выполняется, как работает швейная машина.





	
Дескрипторы:
правильно пропускает верхнюю и нижнюю нити машины;
правильно помещает вырезку ткани на швейную машину.
Инешан правильно подбирает длину в зависимости от ткани;
соблюдает технику безопасности и выполняет виды стежков.

	https://www.youtube. com/watch?v=l_8b4hdrslo работа швейной машины 0:47-3: 30 

http://vce-tkani.ru/stati/vidy-i-primeneniye-mashinnykh-shvov

http://www.milla-sidelnikova.com/varianty-strochek-petelnymi-stezhkami-chast-1.html
швейная машина, обрезки ткани, ножницы, игла, другое носимое полотенце
памятка по технике безопасности




	окончание урока
	Урок в конце учащиеся проводят рефлексию:
- чему научились, чему научились
- чего не до конца поняли
-с чем нужно продолжать работать
	
.
	

	Две звезды одна наклейка желаний



